# Module `netapp_ontap.models.fc_interface_svm`

Copyright © 2021 NetApp Inc. All rights reserved.

## Classes

`class FcInterfaceSvmSchema (*, only: typing.Union = None, exclude: typing.Union = (), many: bool = False, context: typing.Dict = None, load_only: typing.Union = (), dump_only: typing.Union = (), partial: typing.Union = False, unknown: str = None)`

  The fields of the FcInterfaceSvm object

  ### Ancestors

  - netapp_ontap.resource.ResourceSchema
  - marshmallow.schema.Schema
  - marshmallow.base.SchemaABC

  ### Class variables

  `data_protocol GET POST`

    The data protocol for which the Fibre Channel interface is configured.

    Valid choices:

    - fcp
    - fc_nvme
  `links GET`

    The links field of the fc_interface_svm.

  `location POST`

    The location field of the fc_interface_svm.

  `name GET POST`

    The name of the Fibre Channel interface.

    Example: lif1

  `uuid GET`

    The unique identifier of the Fibre Channel interface.

    Example: 1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-123478563412